|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **单价** | **数量** | **总价** | **参考样式** |
| 2 | 转角屏风位 | 规格：1400W\*1550D\*1050H1. 基材:环保等级符合E0级标准防火板，耐高温：（1800C，20分钟）， 无鼓泡开裂，色泽有轻微变化无鼓泡开裂。封边条选用1.5mm优质PV封边条.绿色环保材料：坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。2. 屏风：铝制合金边框，铝材厚度不低于1.2mm，颜色深灰色，屏风厚度30mm.3. 走线：铝制合金外挂式便捷强弱电分离走线槽。离地700mm处配制不少于三个强弱电插座。4. 活动柜： 400W\*480D\*630H 三抽活动柜，轨道使用三节阻尼缓冲轨道。5. 键盘架：450\*220\*30 轨道使用三节阻尼缓冲轨道。6. 主机架：450\*300\*100底部配置四个锁定功能万向轮。 |  | 44 |  | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\877991275753479460.png |